Q-railing, Easy Glass® Max Top Ganzglasgeländer Bodenmontage

Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde.

Q-railing Easy Glass® Systeme sind Ganzglasgeländer für absturzsichernde Verglasungen lt. TRAV / Kategorie B bzw. DIN 18008 mit geprüften typenstatischen Berechnungen und einem Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“.

Die Geländerhöhen richten sich nach den jeweils geltenden Landesbauordnungen und betragen in der Regel mindestens 90 cm, 100 cm bzw. 110 cm über dem fertigen Belag, je nach Absturzhöhe.

Der Abstand von vertikal, diagonal oder horizontal verlegten Bekleidungsprofilen zueinander, sowie deren

Abstand zum Boden, zur Wand und zur Bodenvorderkante ist nicht einheitlich geregelt und

deshalb bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen.

Technische Beschreibung, Qualitätsmerkmale

Modulares Geländersystem, stoßfest und trittsicher, dauerhaft UV-beständig, dauerhaft formstabil, schnelle und einfache Montage, keine Schweißarbeiten erforderlich.

Glas wird ohne Bohrungen eingebaut und ist im Bruchfall einfach austauschbar.

Menge: ................................ Einheit: Stck EP: .................................. GP: ..................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Q-railing, modulares Ganzglasgeländer System Easy Glass® Max zur **Bodenmontage**, für den Innen- und Außenbereich bestehend aus Bodenprofil, Handlauf-Glasprofil, Glas und Zubehörteilen.

3.1 Bodenprofil zur Bodenmontage für Glasgeländer, Aluminium-Edelstahleffekt

* Profillängen: 2500 mm

3.1.1 Gummisatz Bodenprofil, für Glasstärken von 19 mm bis 31,52 mm für fixe Befestigung des Glases

Glasstärke: ........................................

3.2 Handlauf Glasprofil: ...............................................................

* Durchmesser 42,4 mm, Wandstärke 1,5 mm
* Durchmesser 48,3 mm, Wandstärke 1,5 mm
* Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 1,5 mm
* Rechteckig, 60 x 40 mm, Wandstärke 1,5 mm
* Rechteckig, 65 x 40 mm, Wandstärke 1,5 mm
* Rechteckig, 40 x 40 mm, Wandstärke 1,5 mm
* Ovaler Durchmesser 80 x 40 mm, Wandstärke 1,5 mm
* Ovaler Durchmesser 110 x 40 mm, Wandstärke 1,5 mm
* U – Profil als Kantenschutz

3.2.1 Material: ....................................................

- Aluminium EN AW 6063 T5

- Aluminium EN AW 6063 T6

- Edelstahl rostfrei AISI 304 / V2A

- Edelstahl rostfrei AISI 316/ V4A

- Buche – bzw Eichenholz

3.2.3 Gummisatz Handlauf, für Glasstärken von 19 mm bis 31,52 mm

Glasstärke: ........................................

3.3 Glasplatte, VSG/2xESG, D = …….\* mm, geschliffen, gesäumt, poliert.

(19 mm bis 31,52mm)

\* Glasstärke abhängig von Geländerhöhe und Nutzung.

3.4 Zubehör: .................................................................

* Easy Glass® Pro Max Innenecke, Aluminium Edelstahleffekt
* Easy Glass® Pro Max Außenecke, Aluminium Edelstahleffekt
* Easy Glass® Pro Max Endstücke links, Aluminium Edelstahleffekt
* Easy Glass® Pro Max Endstücke rechts, Aluminium Edelstahleffekt
* Easy Glass® Pro Max Trenngummi
* Easy Glass® Pro Max Verbindungsstücke, Edelstahl rostfrei AISI 316/ V4A
* LED Linear Light im Handlauf
* Verbinder und Endstücke Handläufe, Edelstahl rostfrei AISI 304 / V2A
* Verbinder und Endstücke Handläufe, Edelstahl rostfrei AISI 316 / V4A
* Q-glue (Spezial-Edelstahlkleber)
* Q-Cleaner (Edelstahl Pflegespray)
* Q-glass cleaner (Glasreiniger)
* Befestigungsmaterialien

Menge: ................................ Einheit: Stk EP: .................................. GP: ..................................