**Q-railing, Easy Glass® Wall, Plafondhoge glaswand**

32 **TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

32.51 **BALUSTRADEN**

32.51.12a GLAZEN BALUSTRADEN

0. GLAZEN BALUSTRADEN

Fabrikant: Q-railing

Type: Easy Glass® Wall, Plafondhoge glaswand

[Goedkeuring volgens Bouwbesluit 2015 en Eurocode: NEN-EN 1991-1 / NEN-EN 1991-4]

Materiaalsoort: Aluminium-mat zilver look, onbewerkt, Glas: gelaagd/gehard glas

Afmetingen:

-hoogte (mm): max. 3500

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-Profiel set:

-Complete set (mm): rechthoekig, 1121x 50 x 39,

eindstukken links, eindstukken rechts en afdekdoppen

-Glasrubberset profiel railing, voor glasdiktes (mm): 12 tot 21,52

-Glas, Q-glass, gelaagd/gehard, dikte (mm): maatwerk, rondom platpoly gepolijst

Montage:

Plafond/vloer

Toebehoren:

-Bevestigingsmateriaal

-Bevestigingsmaterialen: indoor: verzinkt outdoor: AISI 316

.01 BALUSTRADE

-Outdoor: publieke balkons, - afscheidingen, - ruimtes, overige ruimtes