Q-railing, Easy Glass® View, absturzsichernde Verglasung bei bodentiefen Fenstern

Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde.

Q-railing Easy Glass® Systeme sind Ganzglasgeländer für absturzsichernde Verglasungen

lt. DIN 18008-4, Kategorie A, mit geprüften typenstatischen Berechnungen und einem Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

Die Geländerhöhen richten sich nach den jeweils geltenden Landesbauordnungen und betragen in der Regel mindestens 90 cm, 100 cm bzw. 110 cm über dem fertigen Belag, je nach Absturzhöhe.

Der Abstand von vertikal, diagonal oder horizontal verlegten Bekleidungsprofilen zueinander, sowie deren

Abstand zum Boden, zur Wand und zur Bodenvorderkante ist nicht einheitlich geregelt und

deshalb bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen.

Technische Beschreibung, Qualitätsmerkmale

Modulares Geländersystem, stoßfest und trittsicher, dauerhaft UV-beständig, dauerhaft formstabil, schnelle und einfache Montage, keine Schweißarbeiten erforderlich.

Glas wird ohne Bohrungen eingebaut und ist im Bruchfall einfach austauschbar.

Menge: ................................ Einheit: Stck EP: .................................. GP: ..................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Q-railing, modulares Ganzglasgeländer System Easy Glass® View, für den Innen- und Außenbereich bestehend aus Montageprofil, Kantenschutz, Glas und Zubehörteilen.

3.1 Profile zur Montage an Fensterrahmen, in Fensterlaibungen und auf Fassaden

* Profilset für 1100mm – Aluminium matt Silbereffekt
* Profillängen 5000mm – Aluminium roh
* Profillängen 5000mm – Aluminium matt Silbereffekt

3.1.1 Gummisatz Viewprofil, für Glasstärken von 12 mm bis 21.52 mm für Befestigung des Glases

Glasstärke: ........................................

\* Glasstärke abhängig von Geländerhöhe, Überspannung und Nutzung.

3.2 Handlauf Glasprofil: ...............................................................

* U – Profil als Kantenschutz

3.2.1 Material: ....................................................

- Aluminium EN AW 6063 T5

- Aluminium EN AW 6063 T6

- Edelstahl rostfrei AISI 316/ V4A

3.3 Glasplatte, VSG/2xESG, D = …….\* mm, geschliffen, gesäumt, poliert.

(12 mm bis 21,52mm)

\* Glasstärke abhängig von Geländerhöhe, Überspannung und Nutzung.

3.4 Zubehör: .................................................................

* Endstücke Aluminium Roh / Matt Silbereffekt
* Q-glue (Spezial-Edelstahlkleber)
* Q-Cleaner (Edelstahl Pflegespray)
* Q-glass cleaner (Glasreiniger)
* Befestigungsmaterialien
* Herstellerangaben: Q-railing Central Europe GmbH

Marie -Curie Straße 8-14

46446 Emmerich

Tel.: +492822915690

 Email.: sales.de@q-railing.com

Menge: ................................ Einheit: Stk EP: .................................. GP: ..................................