Q-railing, Square Line® 40x40 for walls

1. Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde.

Die Geländerhöhen richten sich nach den jeweils geltenden Landesbauordnungen und betragen in der Regel mindestens 90 cm, 100 cm bzw. 110 cm über dem fertigen Belag, je nach Absturzhöhe.

Der Abstand von vertikal, diagonal oder horizontal verlegten Bekleidungsprofilen zueinander, sowie deren

Abstand zum Boden, zur Wand und zur Bodenvorderkante ist nicht einheitlich geregelt und

deshalb bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen.

2. Technische Beschreibung, Qualitätsmerkmale

Modulares Geländersystem, stoßfest und trittsicher, dauerhaft UV-beständig, dauerhaft formstabil, schnelle und einfache Montage, keine Schweißarbeiten erforderlich.

Menge: ................................ Einheit: Stck EP: .................................. GP: ..................................

3.0 System Beschreibung

Q-railing, modularen Handlauf, für den Innen- und Außenbereich bestehend aus Handlauf, Handlauf Wand und Zubehörteilen.

3.1 Handlauf Wand:

3.1.1 Material: .......................................

Edelstahl rostfrei AISI 304 / V2A

Edelstahl rostfrei AISI 316 / V4A

3.1.2 Maße: ...........................................

Square Line® 40x40 mm, Wandstärke 2,0 mm

3.1.3 Oberflächenbehandlung: ..........................

Edelstahl: geschliffen K320

3.2 Handlaufstütze: ...................................

- Wand Befestigung MOD 4111/4112/4145

- Rohr Befestigung MOD 4133/4155/4710/4718/4736

- Handlauf Adapter MOD 4727

3.3 Zubehör: ..........................................

Verbinder und Endstücke Handläufe, Edelstahl rostfrei AISI 304 / V2A

Verbinder und Endstücke Handläufe, Edelstahl rostfrei AISI 316 / V4A

Q-glue (Spezial-Edelstahlkleber)

Q-cleaner (Edelstahl Pflegespray)

Befestigungsmaterialien aus Edelstahl AISI 316

Menge: ................................ Einheit: Stk EP: .................................. GP: ..................................