**Q-railing, Square Line® 40 x 40, modulaire balustrade, wandleuningen**

32 **TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

32.52 **LEUNINGEN**

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. STALEN LEUNINGEN

Fabrikant: Q-railing

Type: Square Line® 40 x 40, wandmontage

Materiaalsoort: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

Oppervlaktbehandeling: geslepen K320

Vorm: achterplaat vierkant (mm): 40 x 60, hol of vlak zadel

voorsprong ca. 90 mm h.o.h.

Afmetingen:

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-Leuningdragers: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

MOD 4111 / 4112 / 4133 / 4145 / 4155

-Leuning/railing: corrosievaststaal AISI 304 of AISI 316

Vierkant (mm) 40 x 40, wanddikte (mm) 2

Toebehoren:

-Verbinder en eindstuk leuning, corrosievaststaal AISI 304 / AISI 316

-Q-glue (speciale corrosievaststaal-lijm)

-Q-ultra-clean (chemisch reinigingsmiddel voor corrosievaststaal)

-Q-cleaner (reinigsspray voor corrosievaststaal)

-Bevestigingsmaterialen: materiaal indoor: verzinkt / materiaal outdoor: AISI 316

4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze: leuningdragers max h.o.h. 1250mm, minimaal 2 stuks per leuning

Bovenkant leuning: 900mm bovenkant voorzijde trede

Leuningen met minimale onderbreking langs trap doorvoeren

.01 LEUNINGEN

De muurleuningen aan de muurzijde langs de trappen.