**Q-railing, Ultra Range, modulaire balustrade, wandleuningen**

32 **TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

32.52 **LEUNINGEN**

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. STALEN LEUNINGEN

Fabrikant: Q-railing

Type: Ultra Range, wandmontage

Materiaalsoort: corrosievaststaal AISI 2205 (Duplex staal)

Oppervlaktbehandeling: Geslepen K320

Vorm: Achterplaat rond, diameter (mm): Ø 60 of zonder achterplaat, hol zadel,

voorsprong (mm): 75 h.o.h.

Afmetingen:

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-Leuningdragers: corrosievaststaal AISI 2205 (duplex staal)

MOD 0110 of 0116

-Leuning/railing: corrosievaststaal AISI 2205 (duplex staal)

Buis rond diameter Ø 42,4 mm, wanddikte (mm) 2,0

Toebehoren:

-Verbinder en eindstuk leuning, corrosievaststaal AISI 2205 (duplex staal)

-Q-glue (speciale corrosievaststaal-lijm)

-Q-ultra-clean (chemisch reinigingsmiddel voor corrosievaststaal)

-Q-cleaner (reinigsspray voor corrosievaststaal)

-Q-glass cleaner (glasreiniger)

-Bevestigingsmaterialen: materiaal AISI 2205 (duplex staal)

4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze: leuningdragers max h.o.h. 1250mm, minimaal 2 stuks per leuning

Bovenkant leuning: 900mm bovenkant voorzijde trede

Leuningen met minimale onderbreking langs trap doorvoeren

.01 LEUNINGEN

De muurleuningen aan de muurzijde langs de trappen.