**Q-railing, d line, modulaire balustrade, wandleuningen**

32 **TRAPPEN EN BALUSTRADEN**

32.52 **LEUNINGEN**

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. STALEN LEUNINGEN

Fabrikant: Q-railing

Type: d line, wandmontage

Materiaalsoort: corrosievaststaal AISI 316

Oppervlaktbehandeling: geslepen K320, deels gezandstraalt

Vorm: achterplaat rond, diameter (mm) Ø 76 of zonder achterplaat,

voorsprong (mm) 56 of 79, (h.o.h.)

Afmetingen:

-lengte (mm): overeenkomstig tekening

Onderdelen:

-Leuningdragers: corrosievaststaal AISI 316

d line MOD 010 / 110 / 020 / 120

-Leuning/railing: corrosievaststaal AISI 316

Buis rond diameter Ø 38 mm, wanddikte (mm) 1,5

Toebehoren:

-Verbinder en eindstuk leuning, corrosievaststaal 316

-Q-glue (speciale corrosievaststaal-lijm)

-Q-ultra-clean (chemisch reinigingsmiddel voor corrosievaststaal)

-Q-cleaner (reinigsspray voor corrosievaststaal)

-Bevestigingsmaterialen: materiaal AISI 316

4. STELWERK AFBOUW

Bevestigingswijze: leuningdragers max h.o.h. 1250mm, minimaal 2 stuks per leuning

Bovenkant leuning: 900mm bovenkant voorzijde trede

Leuningen met minimale onderbreking langs trap doorvoeren

.01 LEUNINGEN

De muurleuningen aan de muurzijde langs de trappen.