Q-Railing, d line for walls

1.0 Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde.

Die Geländerhöhen richten sich nach den jeweils geltenden Landesbauordnungen und betragen in der Regel mindestens 90 cm, 100 cm bzw. 110 cm über dem fertigen Belag, je nach Absturzhöhe und Einbausituation.

Der Abstand von vertikal, diagonal oder horizontal verlegten Bekleidungsprofilen zueinander, sowie deren

Abstand zum Boden, zur Wand und zur Bodenvorderkante ist nicht einheitlich geregelt und

deshalb bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen.

2.0 Technische Beschreibung, Qualitätsmerkmale

Das d line System setzt sich wie ein kreatives Baukastensystem aus modularen Einzelteilen zusammen. Egal welche Systemkomponenten miteinander kombiniert werden, Sie erhalten immer ein durchgängiges Design. Durch das ausgewogene Verhältnis aus Glas und Edelstahl 316 (V4A) ist d line nicht nur elegant, sondern auch extrem belastbar.

3.0 System Beschreibung

d line, modulares Geländersystem, für den Innen- und Außenbereich.

3.1 d line Handlauf Rohr

3.1.1 Material:

Edelstahl rostfrei AISI 316 / V4A

3.1.2 Oberflächenbehandlung:

Matt gebürstet K320

3.1.3 Maße:

Durchmesser 38mm, Wandstärke 1,5 mm, Einzellänge 3000mm

3.2 d line Handlaufstütze

3.2.1 Material:

Edelstahl rostfrei AISI 316 / V4A

3.2.2 Oberflächenbehandlung:

Matt gebürstet K320 und teils gesandstrahlt

3.2.3 Handlaufstütze Glasmontage:

- Für Glas 10–12mm / 12,76-16mm / 16,76-20mm / 21,52-25,52mm

- Komplettes Set kurz (56mm von Innenseite Glas bis Mitte Handlauf)

- Komplettes Set lang (75mm von Innenseite Glas bis Mitte Handlauf)

3.2.4 Handlaufstütze Glasmontage Paar (Für einen Handlauf an beide Seiten des Geländers):

- Für Glas 10–25,52mm

- Komplettes Set kurz (56mm von Innenseite Glas bis Mitte Handlauf)

3.2.5 Handlaufstütze Wandmontage:

- Komplettes Set lang mit Grundplatte (79mm von Innenseite Wand bis Mitte Handlauf)

- Komplettes Set lang ohne Grundplatte (74mm von Innenseite Wand bis Mitte Handlauf)

3.3 Zubehör:

Edelstahl rostfrei AISI 316 / V4A

- Omnibend Ø38, 30-40º (Flexibler Verbinder)

- RohrbogenØ38, 90º, 450x450mm / 450x800mm

- Rohrbogen Ø38, 45º 450x450mm

- Endstück gerade Ø38

- Endbogen 32º, Ø38

Menge: ....................... Einheit: Stck/Lfm EP: .................................. GP: ..................................